

Maks. arbeidshøyde: 15,0 m

Maks. løftehøyde: 13,0 m

Maks. kurv belastning: 215 kg

Rekkevidde: 215 kg / (80 kg): 6,5 m / (9,0 m)

Kurv størrelse / svingbarhet: 0,8x1,25 m / + - 40 grader

Bom rotasjon: kontinuerlig

Bredde med støtteben ute: 4,0 m

Strøm: 230 V / 50 Hz / 1,9 kW

Transportlengde: 6,7 m

Transportbredde: 1,8 m

Transporthøyde: 2,1 m

Vekt (med kjøreutstyr): 1490 kg